\index[cle]{Engrenages@\lstinline+\Engrenages+}
La commande \lstinline!\Engrenages! permet de tracer une représentation d'engrenages\footnote{Le profil des dents est en développante de cercles.} telle que celles-ci :
\begin{center}
  \Engrenages[Unite=2.5mm]{1/13}\hspace*{2cm}\Engrenages[Unite=2.5mm]{1/8,1/18}
\end{center}
Elle a la forme suivante :
\begin{lstlisting}[escapechar=!,belowskip=0pt]
  \Engrenages[!\sffamily\textlangle clés{\sffamily\textrangle}!]{m1/z1,m2/z2...}
\end{lstlisting}
où
\begin{itemize}
\item{\sffamily\textlangle\lstinline!clés!{\sffamily\textrangle}} constituent un ensemble
  d'options pour paramétrer la commande;
\item\lstinline!m1/z1,m2/z2...! sont respectivement le module (\lstinline!m1!) et le nombre de dents (\lstinline!z1!) de la première roue dentée, le module (\lstinline!m2!) et le nombre de dents (\lstinline!z2!) de la deuxième roue dentée\dots
\end{itemize}
\begin{Code}
\Engrenages{0.75/11}
\end{Code}
\begin{tcolorbox}[tikzRemarque]
  Le module d'une roue dentée est normalisé. Voici les premières valeurs :%\footnotemark{} :

  \bigskip
  
  \begin{center}
    \begin{tabular}{|*{10}{c|}}
      \hline
      0,06&0,08&0,1&0,12&0,15&0,2&0,25&0,3&0,4&0,5\\
      \hline
      0,75&1&1,25&1,5&2&2,5&3&4&5&6\\
      \hline
    \end{tabular}
  \end{center}
\end{tcolorbox}
%\footnotetext{D'après \url{https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/9159/9159-engrenages-conditions-dengrenement-et-procedes-dobtention-ensps.pdf}.}
\begin{multicols}{2}
\begin{Codes}[]{0.4}{}
\Engrenages{0.25/24}    
\end{Codes}
\begin{Codes}[]{0.4}{}
\Engrenages{0.5/24}    
\end{Codes}
\end{multicols}
\begin{tcolorbox}[tikzRemarque]
  Deux roues dentées ne peuvent engrener que si les modules sont identiques.
\end{tcolorbox}
\begin{tcolorbox}[tikzcle]
  \index[cle]{Engrenages@\lstinline+\Engrenages+!Unite|mygobble}
  \index[cle]{Engrenages@\lstinline+\Engrenages+!Couleur|mygobble}
  \index[cle]{Engrenages@\lstinline+\Engrenages+!ListeCouleurs|mygobble}
\begin{Key}{Unite}{\Lg[mm]{3}}
  modifie l'unité de longueur des tracés.
\end{Key}
\begin{Key}{Couleur}{LightSteelBlue}
  modifie la couleur de remplissage {\em par défaut} des engrenages.
\end{Key}
\begin{Key}{ListeCouleurs}{LightSteelBlue}
  modifie les couleurs de remplissage des engrenages. Les couleurs sont utilisées dans l'ordre donné pour les engrenages. L'utilisation du point d'exclamation {\ttfamily!} indique d'utiliser la couleur par défaut.
\end{Key}
\end{tcolorbox}
\begin{Codes}[listing side text]{0.5}{}
\Engrenages[Unite=2mm]{1/24,1/9}
\end{Codes}
\begin{Codes}[]{0.4}{}
\Engrenages[Couleur=Cornsilk,Unite=2.5mm]{1/24,1/9,1/14}
\end{Codes}
\begin{Codes}[]{0.4}{}
\Engrenages[Unite=0.9mm,Couleur=Crimson,ListeCouleurs={Cornsilk,Purple,!,LightGreen,LightSteelBlue,!}]{1/16,1/12,1/14,1/30,1/10,1/21}
\end{Codes}
%\clearpage
Pour donner un peu de diversité (outre le nombre de dents et le module), on peut utiliser \MP{} :
\begin{Codes}[]{0.4}{}
\begin{mplibcode}
  input PfCEngrenages;

  u:=3mm;
  CouleurEngrenage:=LightSteelBlue;
  trace Engrenage(1,8,(0,0));
  CouleurEngrenage:=Cornsilk;
  trace rotation(Engrenage(1,18,u*(Entraxe(8,18),0)),u*(Entraxe(8,18),0),360/(2*18));
  CouleurEngrenage:=Olive;
  trace rotation(Engrenage(1,15,u*(Entraxe(8,18),Entraxe(18,15))),u*(Entraxe(8,18),Entraxe(18,15)),-90-(360/(2*15)));
\end{mplibcode}
\end{Codes}